**OPIS TECHNICZNY**

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

- robocze uzgodnienia z Inwestorem

1. **PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWANIA**

Remont zawiera wykonanie prac remontowych w budynku dydaktyczno - biurowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 . Naprawa część dachu na segmencie A

1. Podstawowe parametry techniczne

**Kubatura budynku: 32.483,00 m3 , powierzchnia zabudowy 2.697,35 m2**

**Liczba kondygnacji : Budynek A – 2 kondygnacje**

**Budynek B - 2 kondygnacje**

**Budynek C – 8 kondygnacji**

**Budynek D – 5 kondygnacji**

**3. STAN ISTNIEJĄCY**

Stropodach z płyt kanałowych opartych na ściankach kolankowych. Pokryty papą termozgrzewalną . Jedna z płyt kanałowych prawdopodobnie obsunęła się z ścianki kolankowej.

**4. STAN PROJEKTOWANY**

Demontaż poszycia z papy , wykonanie zawiesia do podwieszenia płyt dachowych , podwieszenie płyt , cięcie płyt na 60 cm i ich rozkruszeniem . Składowanie gruzu do big bagów . Załadunek przy pomocy dźwigu arkuszy blachy - długości 6 m , blacha T 150 gr. 1 mm, przemurowanie ścianek kolankowych na gr. 25 cm , ułożenie arkuszy blachy wraz z ich przymocowaniem do ścianek kolankowych , ułożenie zbrojenia płyty w szalunku traconym z blachy , betonowanie płyty – warstwa nadbetonu 8 cm , zagruntowanie powierzchni . Montaż obróbek blacharskich – styk płyn. Montaż

papy termozgrzewalnej podkładowej , montaż papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia .Przy w/w robotach należy pamiętać o zabezpieczeniu dachu przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi . Gruz należy wywieść .