**Specyfikacja techniczna – zadanie nr 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr zadania** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **Zadanie 1** | **Fotel obrotowy czarny (3 szt.)**  **Wymiary: Rysunek poglądowy:**   1. Szerokość: 61 cm (+/- 2 cm) 2. Wysokość z oparciem: 112-120 cm (+/- 2 cm) 3. Głębokość: 52 cm (+/- 2 cm)   **Wymagania:**   1. Fotel biurowy obrotowy 2. Tapicerowany ekoskórą i tkaniną membranową 3. Miękkie podłokietniki 4. Wysokość krzesła regulowana za pomocą podnośnika gazowego 5. Obszerne,komfortowe siedzenie i wyprofilowane oparcie, które utrzymuje plecy i zapewnia wsparcie lędźwiowej części kręgosłupa 6. Wmontowany mechanizm TILT pozwalający na swobodne zablokowanie go w wybranej pozycji 7. Regulacja wysokości 8. Rodzaj kółek - do powierzchni miękkich i do powierzchni twardych 9. Kolor: czarny 10. Odporność na ścieralność tkaniny min. 30 000 cykli Martindalea |
| **Zadanie 1** | **Fotel obrotowy (15 szt.)**  **Wymiary: Rysunek poglądowy:**   1. Szerokość siedziska: 49 cm (+/- 2 cm) 2. Wysokość z oparciem: 108-116 cm 3. Głębokość: 49 cm (+/- 2 cm)   **Wymagania:**   1. Fotel obrotowy 2. Oparcie tapicerowane siatka, górna część ekoskóra w kolorze czarnym, 3. Siedzisko tapicerowane tkanina membranowa –kolor czarny 4. Podłokietniki o stałej wysokości wykonane z tworzywa sztucznego, 5. Fotel wyposażony w mechanizm Tilt, po zwolnieniu blokady możemy "bujać się" w fotelu lub ponownie zablokować go w standardowej pozycji do pracy, 6. Siła oporu jaki stawia fotel podczas wychylania jest regulowana co pozwala dostosować ją do wagi Użytkownika, 7. Płynnie regulowana wysokość siedziska 8. Chromowana, stalowa podstawa jezdna 9. Rodzaj kółek - do powierzchni miękkich i do powierzchni twardych 10. Odporność na ścieralność tkaniny min. 30 000 cykli Martindalea |

**UWAGA! Zamawiający wymaga aby meble były wykonane z należytą starannością, odporne na ścieranie, wilgoć i wysoką temperaturę (do 180 st. C). Powierzchnia mebli gładka, pozbawiona porów o właściwościach antyrefleksyjnych, nie ulegająca przebarwieniom pod działaniem substancji zewnętrznych.**

**UWAGA! Materiały użyte do produkcji ww. mebli ( w tym farby) powinny być bezwonne, nietoksyczne, przeznaczone dla alergików. Wykonane z materiałów przeznaczonych do użytkowania wewnątrz pomieszczeń, stelaże malowane farbami proszkowymi.**