**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 2: Łóżko dla DS. Skrzat (64 szt.)**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane przez Zamawiającego** |
| **Łóżko dla DS. Skrzat (64 szt.)**  **Podstawowe parametry:**   1. Wymiary materaca : 90 x 200 cm (+/- 20 mm) 2. Grubość deski łóżka i stelaża: 2,5 cm (+/- 2,5 mm) 3. Wysokość całkowita łóżka: 63 cm (+/- 20 mm) 4. Wysokość od ziemi do dna łóżka: 19 cm (+/- 20 mm)   **Wymagania:**   1. Łóżko drewniane z materacem i szufladą na pościel 2. Konstrukcja wykonana z drewna, trwała, wzmocniona i stabilna. 3. Pokryte bezbarwnym lakierem, 4. Kolor - buk. 5. Skrzynia na kółkach jezdnych z miękkim bieżnikiem, który zabezpiecza podłogi przed zarysowaniem i ułatwia przesuwanie.   **Rysunek poglądowy:** |