Załącznik nr 3 do SIWZ

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie nr 3: Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt.)**

Producent/model:…………………………………………………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **Wymagane parametry** | **Parametry oferowanego sprzętu** |
| rodzaj urządzenia | Wielofunkcyjne kolorowe drukarka/skaner/kopiarka/fax | Tak/nie |
| technologia druku | laserowa | Tak/nie |
| Wydajność tonera dostarczonego z urządzenie mono/kolor | Umożliwiająca wydruk min. 24000 mono/ 21000 kolor stron A4 | Wydajność tonera dostarczonego z urządzenie mono/kolor |
| Obciążenie miesięczne typowe | Min. 10000 stron | Obciążenie miesięczne typowe |
| Format oryginału | Min. A5-A3 | Format oryginału |
| Prędkość druku A4 mono/kolor | Min. 22 str./min | Prędkość druku A4 mono/kolor |
| Prędkość druku A3 mono/kolor | Min. 14 str./min | Prędkość druku A3 mono/kolor |
| Czas wydruku pierwszej kopii mono/kolor | Max. 7/8.5 sek. | Czas wydruku pierwszej kopii mono/kolor |
| Czas nagrzewania | Max. 22 sek. | Czas nagrzewania |
| Rozdzielczość kopiowania | Min. 600x600 dpi | Rozdzielczość kopiowania |
| Skala szarości | Min. 256 odcieni | Skala szarości |
| Kopiowanie wielokrotne | Min. 1-9999 | Kopiowanie wielokrotne |
| Powiększenie | Min. 25-400% z krokiem co 0,1% | Powiększenie |
| Rozdzielczość drukowania | Min. 1200x600 dpi | Rozdzielczość drukowania |
| Język opisu strony | Min. PCL 6, PCL 5c, XPS, PostScript 3 | Język opisu strony |
| Prędkość skanowania w kolorze/czerni | Min. 45 obrazów/min. | Prędkość skanowania w kolorze/czerni |
| Rozdzielczość skanowania | Min. 600x600dpi | Rozdzielczość skanowania |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail, Skanowanie do SMB, Skanowanie do FTP, Skanowanie do skrzynki użytkownika, Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAV, Skanowanie sieciowe TWAIN | Tak/nie |
| Formaty plików | TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; JPEG; XPS;, DOCX; XLSX; przeszukiwalny PDF; PDF/A | Tak/nie |
| Fax | G3 | Tak/nie |
| Rozdzielczość faxu | Min. 600x600 dpi | Rozdzielczość faxu |
| Prędkość faksu | 33,6 Kbps | Prędkość faksu |
| Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów | Min. 10000 stron | Maksymalna ilość przechowywanych dokumentów |
| Typ skrzynek użytkownika | Publiczny Prywatny (z hasłem  lub uwierzytelnieniem) Grupowy (z uwierzytelnieniem) | Tak/nie |
| Typ skrzynek systemowych | Bezpieczny druk Druk szyfrowanych PDF Odbiór faksu Odpytywanie faksu | Tak/nie |
| Wysyłanie do | e- mail/FTP/SMB i faks Kopiowanie ze skrzynki do skrzynki | Tak/nie |
| Pamięć | Min. 2GB | Pamięć |
| Dysk twardy | Min. 250MB | Dysk twardy |
| Standardy sieciowe | Min. Ethernet 10/100, USB 2.0 | Standardy sieciowe |
| Automatyczny podajnik dokumentów | do min. 100 oryginałów A6-A3 | Automatyczny podajnik dokumentów |
| Standardowy podajnik papieru | Min. Taca na 500 arkuszy A5-A4, druga taca min. 500 arkuszy A5-A3 | Standardowy podajnik papieru |
| Druk dwustronny | Automatyczny A5-A3 | Tak/nie |
| Pojemność wyjściowa | Min. 250 arkuszy | Pojemność wyjściowa |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Min. Systemy z rodziny Windows do najnowszej wersji włącznie | Obsługiwane systemy operacyjne |
| Dodatkowo | Obsługa do 1000 kont użytkowników;  Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło  + e-mail  + folder  smb) | Tak/nie |

**……………………………………………………………………………….**

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy