Częstochowa, 11.10.2019 r.

ZP-371/82/19

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ**

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

**DOSTAWA ŁÓŻKA DO IT, DWUSTANOWISKOWEGO MOSTU MEDYCZNEGO IT ORAZ PANELU NADŁÓŻKOWEGO**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Czy Zamawiający dopuści barierki tworzywowe dwuczęściowe zabezpieczające pacjenta na całej długości, barierki górne poruszające się wraz z leżem i chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej?

Tak.

1. Czy Zamawiający dopuści sterowanie panelem centralnym, z możliwością zawieszenia w nogach łóżka oraz sterowaniem w barierkach zamiast sterowaniem pilotem ręcznym? Warto zwrócić uwagę, że pilot jest łatwy do zniszczenia a w eksploatacji wytrzymalsze są panele w barierkach – wewnętrzne panele dla pacjenta oraz zewnętrzne dla personelu?

Tak.

1. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą łóżka 103cm?

Nie. Zamawiający dopuszcza maksymalną szerokość całkowitą łóżka 995 mm.

1. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka na kolumnach maksymalnie rozstawionych o przekroju prostokątnym?

Nie.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z minimalną wysokością 45cm?

Nie. Minimalna wysokość leża poniżej 40 cm.

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu użycia lakieru z nanotechnologią srebra, i tym samym z wymogu przedstawienia certyfikatów?

Tak.

1. Prosimy o informację, czy do miejsca montażu mostów i paneli będą doprowadzone media gazowe i elektryczne?
2. Prosimy o informację, czy podłączenie elektryczne oraz pomiary elektryczne jednostek są przedmiotem zamówienia. Jeżeli tak to prosimy o informację jakich pomiarów zamawiający będzie wymagał?

Odpowiedź na pytanie nr 7 i 8:

Doprowadzenie mediów nie jest objęte przedmiotem zamówienia i nie leży w zakresie zadań Wykonawcy.

W zakres zadań Wykonawcy nie wchodzi wykonanie pomiarów elektrycznych.

1. Prosimy o podanie nośności stropów dla pomieszczeń, w których będą montowane mosty sufitowe.

Stropy kanałowe.

1. Czy zamawiający zapewnia, że nośność stropu jest wystarczająca i nie wymaga wzmocnień w miejscu montażu mostów?

**Zamawiający wymaga**, aby Wykonawca dobrał sposób montażu do stropów kanałowych.

1. Jeżeli nośność stropu jest nie wystarczająca prosimy o potwierdzanie, że wzmocnienie stropu będzie po stronie Zamawiającego.

Nie. **Zamawiający wymaga**, aby Wykonawca dobrał sposób montażu do stropów kanałowych.

1. Prosimy o informację, jaki jest rodzaj ścian w miejscu montażu paneli i potwierdzenie, że nośność ścian jest wystarczająca do zamocowania paneli.

Tak. Jest wystarczająca.

1. Jeżeli nośność ścian jest nie wystarczające prosimy o potwierdzenie, że wzmocnienie ścian leży po stronie Zamawiający.

Nośność ścian jest wystarczająca.

1. Prosimy o załączenie rzutów sal w których będą montowane urządzenia.

Sale typowo dydatktyczne. Rzut sal stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**Termin składania ofert pozostaje zmieniony i upływa w dniu 16.10.2019 r. o godz. 09:00.**

**Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:45**

KANCLERZ

 mgr inż. Maria Róg